**工程清单**

**一、**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** |
|
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1、配电装置安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 10002、箱式变电站|800kVA | 台 | 1.000 |
| 2 | 030404001001 | 直流馈电屏 | 1、控制设备及低压电器安装 控制屏、继电、信号屏、模拟屏安装 控制屏2、低压配电柜(屏) | 台 | 1.000 |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 702、铜芯电缆| ZC-YJV22-8.7/15kV-3\*70 | m | 90.000 |
| 4 | 030408006001 | 10kV肘型电缆头 3\*70mm2 | 1、10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 702、成套型电缆终端头 | 个 | 2.000 |
| 5 | 030408006002 | 10kV全冷缩户内终端头 3\*70mm2 | 1、10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 702、成套型电缆终端头 | 个 | 2.000 |
| 6 | 030402018002 | 安健环标志牌（箱变） |  | 项 | 1.000 |
| 7 | 030408001002 | 电缆安健环 |  | 项 | 1.000 |
| 8 | 030409001001 | 10kV预装式箱变接地网 |  | 套 | 1.000 |
| 9 | SGXCWDHLSZDWD001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000 |
| 10 | SGWDZM001 | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000 |
| 11 | SGBD001 | 施工便道 |  | 项 | 1.000 |
| 12 | FCJZLSSGFHP001 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000 |
| 13 | YBYL001 | 样板引路 |  | 项 | 1.000 |
| 14 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加费 |  | 项 | 1.000 |
| 15 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1.000 |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1.000 |
| 17 | 031302003001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项 | 1.000 |
| 18 | 031302007001 | 高层建筑增加费 |  | 项 | 1.000 |
| 19 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000 |
| 20 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1.000 |

**二、**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** |  | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** |  |
| 1 | 010202003001 | 圆木桩 | 1、地上挖掘机打(压)圆木桩 | 根 | 140.000 |
| 2 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内2、回填土 夯实机夯实 槽、坑3、自卸汽车运土方 运距综合考虑4、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)5、明沟盖板安装 32cm宽6、地沟(普通预拌混凝土 C25) | m | 5.000 |
| 3 | 040501012001 | 顶管 | 1、钻导向孔 DN≤300mm2、回拖布管 DN200mm以内3、管材1604、扩孔 DN200mm以内 | m | 75.000 |
| 4 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、砖砌竖槽式收口式跌水井(直线外跌) 适用管径200-400 跌差高度 2m 井深4m2、井环盖、井座 | 座 | 2.000 |
| 5 | 040502017001 | 封堵器 | 1、封堵器 | 个 | 2.000 |
| 6 | 040205004001 | 电缆标志牌 | 1、标志板安装 单块面积 1m2内2、标志板 | 块 | 33.000 |
| 7 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm2、自卸汽车运石方 运距综合考虑 | m2 | 52.000 |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 厚度 12cm//换：普通预拌混凝土 C252、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 26.000 |
| 9 | 041102040001 | 桥梁支架 |  | m3 | 1.000 |
| 10 | SGXCWDHLSZDWD001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000 |
| 11 | SGWDZM001 | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000 |
| 12 | DLAQFFDB001 | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.000 |
| 13 | DZSBJC001 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000 |
| 14 | QT001 | 其他费用 |  | 项 | 1.000 |